{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[102,0,102,5]]}
[]
[]
[]
["Montageanleitung"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Art. 51.476 - 477.xx"]
{"$rows_empty":18}
["Montage"]
["Die Leuchten-Montage nach Möglichkeit mit 2 Personen durchführen"]
["Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt  werden! "]
["Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei  zu schalten !"]
["Zuerst die Abhänghöhe der Pendelleuchte ermitteln und  die Drahtseile mittels  Höhenversteller "]
["am Deckenkasten einstellen (s. u.). Danach die Drahtseile kürzen oder wieder als Schlaufe zusammenlegen."]
["Dann den silber lackierten Befestigungskörper an der Decke befestigen und den Deckenkasten mit"]
["der angehängten Leuchte  montieren. Die Befestigungsschrauben am Deckenkasten nur leicht andrehen;"]
["so dass dieser sich noch drehen läßt. Jetzt die Position des Sensors bestimmen (rote Punktmarkierung). "]
["Im Anschluss die Schrauben am Deckenkasten festziehen und die Pendelleuchte mittels Wasserwaage "]
["ausrichten. Zuletzt die rote Punktmarkierung entfernen. "]
[]
["Gestensteuerung:"]
["Die Pendelleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet."]
["Der dazugehörige Sensor befindet sich jeweils in den beiden Leuchtbändern (Ober- und Unterlicht). "]
["Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca 10 Zentimetern werden Bewegungsrichtung und Position "]
["der Hand durch einen Sensor erfasst. "]
["Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet."]
["Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors, wird die Dimmfunktion aktiviert "]
["und die Helligkeit lässt sich regeln."]
["Das integrierte Modul unterliegt keinem Verschleiß. "]
["Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise."]
[]
["Höheneinstellung:"]
["Zur entgültigen Höhen-Einstellung die Stopp-Hülsen auf der Unterseite des  Deckenkörpers "]
["eindrücken und die ummantelten Drahtseile in die gewünschte Position schieben / ziehen."]
[]
["Pflege der Leuchten:"]
["Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. "]
["Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche "]
["und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten. "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"08/2017"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}