Notice de la lampe de sel (9608002)



1. Ampoule
2. douille
3. Ressort
4. Fiche d’alimentation
5. Support de câble
6. Cristaux de sel
7. Orifice

Remplacement d’ampoule :

* Débranchez le cristal de sel de la prise secteur et laissez le luminaire refroidir.
* Desserrez ensuite légèrement le support de câble (5)
* Maintenant desserrez prudemment la douille (2) de l’anneau en plastique sur le bas du socle en bois.
* Retirez lentement la douille (2) complétement du cristal de sel
* Dévisser l’ampoule (1) défectueuse de cette douille (2)
* Puis vissez une nouvelle ampoule (1) compatible dans la douille (2).
* Rassemblez les ressorts (3) situés sur la douille (2) et insérez la douille à l’intérieur du cristal de sel.
* Passez le câble d’alimentation dans l’orifice (7) et fixez-le en appuyant sur le support de câble (5) dans l’emplacement prévu à cet effet.
* Insérez la fiche d’alimentation dans la prise secteur et allumez le luminaire.