ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione:prima di montare l’apparecchio illuminante, assicurarsi che la parete abbia una portata adeguata al peso dell'apparecchio e che i fili di alimentazione siano privi di tensione.  
**L’installazione  dell’apparecchio  deve  essere  effettuata da  personale qualificato !**

A)  Appoggiare il corpo illuminante alla parete segnando con una matita i fori da effettuare.

Attenzione: prima di effettuare i fori con il trapano, assicurarsi che nelle vicinanze dei fori da effettuare non vi siano cavi elettrici ne tubazioni di alcun genere !

-        Forare con una adeguata punta da trapano ed inserire i tasselli nei fori appena fatti.

B)  Separare i 3 fili flessibili della vostra rete di alimentazione elettrica

          - filo terra :  GV   (colore giallo-verde)

          - filo neutro:  N   (colore blu)

          - filo fase  :  L   (colore marrone)

      e toglierne la parte isolante per almeno 5 mm.

C) Collegare per primo il filo di terra dell'alimentazione con il filo giallo-verde del corpo illuminante, poi i due fili di alimentazione (filo neutro di colore blu simbolo N e filo di fase  di colore marrone simbolo L) ai morsetti; assicurarsi che le viti dei morsetti  siano bloccate ma non forzate (coppia di serraggio  @  0.3 Nm)

Assicurarsi che i fili siano ben bloccati e non vi siano fuoriuscite di parti di rame dei conduttori dai morsetti stessi.

D)    Appoggiare ora il corpo illuminante alla parete e bloccarlo con le apposite viti

E) Completare il montaggio del corpo illuminante fissando il paralume in ceramica sul portalampada tramite l'apposita ghiera di sicurezza

    F)  Montare ora la lampadina adeguata, avendo cura di non superare la potenza indicata in targhetta.

**IMPORTANTE**: Nel caso di pulizia all’apparecchio è obbligatorio sempre togliere la tensione di alimentazione al corpo illuminante.                           .