**Erläuterungen zur Montage von Wandleuchte Violetta, Artikelnummer 9641007**

Vor Beginn der Montage alle Teile aus der Verpackung nehmen. Glasschirm von der Metallhalterung lösen:



**Laut Montageanleitung :**

**Schritt 1 und 2:**

Schwarze Wandhalterung mittels geeigneter Dübel und Schrauben an der Wand fixieren.

**Schritt 3:**

Elektrische Installation fachgerecht herstellen.

**Schritt 4:**

Gehäuse über Wandhalterung setzen.

**Schritt 5:**

Gehäuse mittels der zwei kleinen Schrauben seitlich an der Wandhalterung fixieren.

**Schritt 6:**

Fassungsring von der Fassung lösen, Gummiring zur Seite legen. Metallhalterung für den Schirm auf der Fassung aufsetzen, mit Fassungsring fixieren und Gummring darüber legen. Leuchtmittel einsetzen.

**Schritt 7:**

Schutzglas über das Leuchtmittel setzen. Der Gummiring schützt den Rand des Schutzglases.

**Schritt 8:**

Glasschirm über das Gestell setzen.

**Schritt 9:**

Glasschirm mittels der beiden Schrauben mit dem Metallhalter auf der Fassung verbinden.