# **Aufbauanleitung Serie „Quadrangolo“**

# **Artikel-Nr. 26723, 26623,26823, 26743, 26643, 26843**

**Sehr geehrte Damen und Herren,**


**herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser exklusiven und hochwertigen Kögl-Leuchte.**

**Anbei einige Ratschläge zur Montage der Leuchte.**

**Wir wünschen Ihnen allzeit „Gutes Licht“.**

**Firma Hans Kögl Wohnlicht**

**Leuchte ist komplett vormontiert und besteht aus einem Teil**

** **

**Vorderansicht Rückansicht**

**Bitte die beiden Schrauben an der Rückseite am Metallbügel leicht lösen, den Metallbügel entnehmen und an der Decke oder Wand befestigen.**

****

****

**Anschluss bitte von einem Elektriker durchführen lassen.**

**Leuchte aufstecken und in die Aussparung einrasten lassen.**

**Schrauben anziehen. Abdeckung leicht kippen, Leuchtmittel einsetzen.**

**Leuchtmitteltausch**

**Bitte beachten Sie beim Leuchtmitteltausch die Verwendung zugelassener Leuchtmittel G9.**

**Pflegehinweise**

**Bitte reinigen Sie Ihre Leuchte nur mit einem weichen und leicht feuchten Baumwoll-Lappen. Bitte keine Reinigungsmittel verwenden.**